бйк_пя    тнплскю /*гюлеп мю гбегде - йг гю рпесцнкэмхйнл*/
гмювемхе  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120 
тнплскю   UA=U1[с]*E_30+U2[с]*E30
тнплскю   UB=A2*U1[с]*E_30+A*U2[с]*E30
тнплскю   UC=A*U1[с]*E_30+A2*U2[с]*E30
